給水装置工事自社検査票

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 収　　　　受 | 令和　　 年　　 月 　　日新設・改造・撤去 | 第　 号 | 栓種・番号 |  |
| 給水装置場所 | 盛岡市 |
| 申込者 |  | 工事事業者 |  |
| 検査者 |  | 自 社 検 査 年 月 日 | 令和　　年　　月　　日 |
| 確　認　事　項 | 確認欄 | 確　認　事　項 | 確認欄 |
| 書　　類　　等  | １ | 利害関係人の同意は得ているか |  | 現　　　場　　　確　　　認 | 管・水栓類 | ８ | 既設管は異常ないか |  |
| ２ | 審査時の指示事項は守られているか |  | ９ | ボールタップの性能は良いか |  |
| ３ | 設計図との相違はないか |  | 10 | 水抜栓の位置は適当か |  |
| ４ | 方位、記号、線種は正しいか |  | 11 | 水抜栓の排水対策は良いか |  |
| ５ | 弁栓類のオフセットは記入しているか |  | 12 | 水抜栓の逆取付はないか |  |
| ６ | 道路横断図は記入しているか |  | 13 |  |  |
| ７ | 隣接家屋の栓番号、境界を記入しているか |  | し　ゅ　ん　工　図 | １ | 位置図は正確か、判読できるか |  |
| ８ | 構造材質基準適合品を使用しているか |  | ２ | 配管位置はしゅん工図のとおりか |  |
| ９ | 適切な施工方法か(汚染･逆流･凍結等対策) |  | ３ | 止水栓、メーターの位置は竣工図のとおりか |  |
| 10 | 口径変更届は提出したか。 |  | ４ | 管種、口径はしゅん工図のとおりか |  |
| 現　　場　　確　　認 | 分岐・メーター・止水栓 | １ | 分岐工法は適切か |  | ５ | 縮尺は間違いないか |  |
| ２ | 分岐部のオフセットは正確か |  | ６ | 弁、栓類のオフセットはしゅん工図のとおりか |  |
| ３ | 止水栓の位置、機能は良いか |  | ７ |  |  |
| ４ | 止水栓筺の取付は良いか、傾きはないか |  | そ　　の　　他 | １ | 審査時の指示事項は守られているか |  |
| ５ | メーターは水平か、逆取付はないか |  | ２ | 路面の復旧は良いか |  |
| ６ | 検針、交換に支障はないか |  | ３ | 汚染、逆流対策は十分か |  |
| ７ | メーターの防寒対策は良いか |  | ４ | クロスコネクションはないか |  |
| ８ | 逆止弁の位置、機能は良いか |  | ５ | 給水用具の吐水量、動作状態は良いか |  |
| ９ | 隔測メーター発信部にゆるみはないか |  | ６ | 受水槽の吐水口空間は十分か |  |
| 10 | 隔測メーター受信部の結線に誤りはないか |  | ７ | メーターを経由しているか（集合住宅は個々) |  |
| 11 |  |  | ８ | メーター番号は間違いないか(同上) |  |
| 管・水栓類 | １ | 構造材質基準適合品を使用しているか |  | ９ | 管の洗浄は十分か |  |
| ２ | メーターまでの材料、工法は指示どおりか |  | 10 | 水圧試験　　　 　 ＭPa　 　 　分間 |  |
| ３ | 所定の埋設深さが確保されているか |  | 11 | 残留塩素　　　　 ㎎/ℓ |  |
| ４ | 立上り管等の防寒対策は十分か |  | 12 | 水質確認（色・濁り・臭気・味） |  |
| ５ | 管の固定は適切か |  | 特記事項工事完了時開閉状態（開・閉） |
| ６ | 水栓類の選定は適切か |  |
| ７ | ウォーターハンマー対策は十分か |  |

１　確認項目のうち該当する番号を○で囲み、良好なものに✓印する。

２　アパート等の集合住宅は、一棟単位で記入する。